# Описание

Данная документация описывает Hardware Abstraction Layer для процессора 1967ВН044. Документация представляет из себя набор файлов, где каждый документ описывает один конкретный модуль HAL.

# Начало работы с HAL

Для работы HAL необходимо, чтобы в проекте был конфигурационный файл «1967VN044\_HAL\_config.h». Пользователь должен самостоятельно его создать и определить в нём внешнюю частоту – макрос XTI\_KHZ. В поставке HAL есть пример такого конфигурационного файла - «1967VN044\_HAL\_config\_sample.h». Не подключайте заголовочный файл примера в своих проектах!

Возможно, среда разработки CM\_LYNX потребует добавить "${workspace\_loc:\${ProjName}}" в Includes проекта.